# Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | BMG PDS-3000.2p |
| Производительность по сухому реагенту | 60 кг/ч |
| Производительность по растворению | 6000 л/ч, время растворения 30 минут |
| Установленная мощность насоса дозатора | 0,37 – 1,1кВт |
| Водородный показатель (рН) для 3%-го водного раствора | 1,3–1,5 |
| Производительность дозировочного насоса | От 0,99 м3/ч до 1,65 м3/ч |
| Давление насоса-дозатора | 0,3-0,4MПa |
| Рабочий объем емкости для приготовления и дозирования рабочего раствора BMG-C4 | 3,0 м3 |
| Количество емкостей для приготовления и дозирования рабочего раствора BMG-C4 | 2 шт. |
| Тип перемешивающего устройства | Двухуровневая лопастная мешалка |
| Скорость вращения перемешивающего устройства | 100 об/мин |
| Габаритные размеры | 3400мм (Д)х2800мм (Ш)х2500мм (В) |